Zadanie: Wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Bronisze

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
	1. posiadają wiedzę i doświadczenie potwierdzone referencjami,
	2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania za­mówienia,
	3. mają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową.

Warunki udziału w postępowaniu będą spełnione gdy:

ad. a Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wy­każe się w okresie ostatnich trzech lat wykonaniem robót odpowiadających swoim rodzajem, zakresem w przedmiocie niniejszego postępowania. Za zamówienie odpowiadającym swoim rodzajem uznaje się np. stację uzdatniania wody itp.

ad. b Wykaz pracowników oraz kadry wraz z wykazem doświadczenia. Kierownik budowy / robót.

ad. c Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie OC firmy na kwotę 500 000zł.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczegól­ności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

1. Zakres Zamówienia:
	1. Analiza stanu istniejącego w szczególności skład fizyko-chemiczny wody.
	2. Wykonanie projektu stacji uzdatniania wody. Zamawiający oczekuje zastosowania w Stacji Uzdatniania Wody urządzenia wymienione w załączniku nr.1.
	3. Uzyskanie uzgodnień i przeprowadzenie wszelkich procedur formalno-prawnych.
	4. Wykonanie robót budowlanych (przedmiotu umowy) i przekazanie do użytkowania.
	5. Uzyskanie wody o parametrach określonych w aktualnym rozporządzeniu.
2. Wykonawca przed złożeniem oferty musi odbyć wizję lokalną w terenie. Termin wizji do ustalenia telefonicznie pod nr telefonu (22)721-55-31.
3. Zamawiający, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie brał pod uwagę opracowaną technologię oraz koncepcję i termin wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Ofertę należy złożyć do 17 stycznia 2017r do godz. 1300 w formie pisemnej z zamkniętej kopercie w recepcji spółki z dopiskiem „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert jest niejawne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi oferentami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1

## Założenia do projektowanej stacji uzdatniania wody.

1. Wydajność dobowa 400m3.
2. Napowietrzacz I stopnia.
3. Zbiorniki odżelaziaczy.
4. Napowietrzacz II stopnia.
5. Zbiorniki odmanganiaczy.
6. Wypełnienie:
7. Odżelaziacze: żwir i piasek kwarcowy, grys chalcedonitowy lub podobny.
8. Odmanganiacze: żwir kwarcowy, defeman lub podobny.
9. Układ zaworowy: przepustnice z napędami pneumatycznymi.
10. Sterownie autonomiczne automatyczne dla każdego z filtrów z możliwością sterowania ręcznego,
11. Sterownik centralny z panelem operatorskim. Powietrze do napowietrzania - sprężarka tłokowa z automatycznym odwadnianiem. Powietrze do wzruszania złoża.
12. Stacja zmiękczania.
13. Zestaw pompy II stopień łączący wodę ze zbiornika magazynującego do sieci wraz z niezbędnym sterowaniem i automatyką.
14. Niezbędny do wymiany rurarz i armatura.